[W lewym górnym rogu strony: policyjne logo z widocznymi napisami: KRAKÓW, Wydział Ruchu Drogowego KWP]

Piątkowy przepis drogowy

Odległość od poprzedzającego pojazdu

Kierujący każdym pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

[Po prawej fotografia przedstawiająca wyświetlacz ręcznego miernika prędkości dokonującego pomiaru odległości pomiędzy pojazdami]

Ponadto kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą lub drogą ekspresową jest obowiązany zachować określony minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach wynosi co najmniej połowę liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący (w km/h). Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

[Po prawej rysunek przedstawiający ułamek. W liczniku ułamka znajduje się prędkościomierz pojazdu, w mianowniku cyfra 2]

Poza obszarem zabudowanym, na jezdniach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, kierujący pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 metrów jest obowiązany utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.

Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 metrów, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

- 50 metrów - jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t lub autobusem,

- 80 metrów – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

- 80 metrów – jeżeli kieruje zespołem pojazdów (pojazd z przyczepą).